2026年9月15日中铝铝箔（陇西）有限公司条件品2026-9-2
报价单 
附件1：报价一览表
铝基价执行成交通知书（2026年9月18日）前15交易日铝价上海有色网铝均价https://www.smm.cn（SMM A00）。加工费为含税含运费。
	序号
	规格/mm
	批号/箱号
	等级
	净重/吨
	毛重/吨
	合金
	状态
	质量信息
	勾选条件品
	加工费（元/吨）

	1
	0.0055*1220
	PWS2608B53818T/85970
	条件品
	0.231 
	0.273 
	1235
	O
	起皱
	
	

	2
	0.0055/6/65*604/660/600/610
	W2608B159106T/82492
	条件品
	0.578 
	0.658 
	1235
	O
	两次头起皱，米不够版型差
	
	

	3
	0.0055/63*1195/1192/1190/1020
	J2608B25298T/82650
	条件品
	1.044 
	1.145 
	1235
	O
	起皱短尺毛刺
	
	

	4
	0.0055/65*200
	J2608B25290T/82643
	条件品
	0.227 
	0.279 
	1235
	O
	版型差闪皱
	
	

	5
	0.006*1006
	PDY2608B535300T/42241
	条件品
	0.558 
	0.624 
	1235
	O
	板型差
	
	

	6
	0.006*1006
	PDY2608B535301T/42242
	条件品
	0.556 
	0.622 
	1235
	O
	板型差
	
	

	7
	0.006*1010/970/900/886
	W2608B159107T/82493
	条件品
	0.893 
	0.987 
	1235
	O
	起皱硌伤夹边，米不够版型差
	
	

	8
	0.006*1090/886
	Y2604B273316T/42257
	条件品
	0.427 
	0.486 
	1235
	O
	起皱
	
	

	9
	0.006*1120
	W2608B15976T/82960
	条件品
	0.200 
	0.239 
	1235
	O
	闪皱
	
	

	10
	0.006*1130
	W2608B34142T/82674
	条件品
	0.178 
	0.234 
	1235
	O
	超厚米不够
	
	

	11
	0.006*1160
	J2608B252130T/82718
	条件品
	0.201 
	0.243 
	1235
	O
	起皱
	
	

	12
	0.006*1192
	Y2604B273320T/42265
	条件品
	0.311 
	0.376 
	1235
	O
	起皱
	
	

	13
	0.006*1370
	Y2608A204144T/82334
	条件品
	0.061 
	0.133 
	1235
	O
	起皱
	
	

	14
	0.006*1580
	W2608B34120T/82658
	条件品
	0.640 
	0.713 
	1235
	O
	闪皱
	
	

	15
	0.006*1580
	W2608B34123T/82983
	条件品
	0.321 
	0.384 
	1235
	O
	闪皱
	
	

	16
	0.006*240
	H2605A54215T/78171
	条件品
	0.19820 
	0.24220 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	17
	0.006*460
	D2608B393159T/82288
	条件品
	0.22650 
	0.27750 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	18
	0.006*460
	Y2608A20453T/80071
	条件品
	0.27090 
	0.32190 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	19
	0.006*460
	Y2607B183186T/46976
	条件品
	0.095 
	0.143 
	1235
	O
	板型差
	
	

	20
	0.006*460/580
	D2608B393159T/82358
	条件品
	0.284 
	0.339 
	1235
	O
	米不够版型差，起皱
	
	

	21
	0.006*490
	Y2608A24601T/78226
	条件品
	0.36180 
	0.42180 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	22
	0.006*500
	Y2608A20456T/82084
	条件品
	0.33370 
	0.39770 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	23
	0.006*530
	D2608B393167T/82307
	条件品
	0.29740 
	0.35540 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	24
	0.006*580
	J2608B25289T/82640
	条件品
	0.173 
	0.223 
	1235
	O
	起皱
	
	

	25
	0.006*580/570/530
	Y2604B273307T/42255
	条件品
	0.286 
	0.344 
	1235
	O
	起皱
	
	

	26
	0.006*620
	W2608B15978T/82961
	条件品
	0.124 
	0.155 
	1235
	O
	起皱
	
	

	27
	0.006*620
	Y2604B273301T/42275
	条件品
	0.333 
	0.389 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	28
	0.006*640
	Y2608A204127T/82317
	条件品
	0.35310 
	0.40110 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	29
	0.006*640/630/610/600/590/570
	Y2608A204167T/82375
	条件品
	0.547 
	0.627 
	1235
	O
	起皱串层粘连
	
	

	30
	0.006*658/660
	Y2604B273308T/42253
	条件品
	0.218 
	0.265 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	31
	0.006*680
	Y2604B273318T/42261
	条件品
	0.269 
	0.316 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	32
	0.006*690
	J2608B252110T/82698
	条件品
	0.414 
	0.470 
	1235
	O
	多串起皱
	
	

	33
	0.006*710
	Y2604B273324T/42248
	条件品
	0.070 
	0.103 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	34
	0.006*740
	Y2604B273304T/42246
	条件品
	0.271 
	0.319 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	35
	0.006*785
	Y2604B273305T/42251
	条件品
	0.381 
	0.439 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	36
	0.006*785
	Y2604B273306T/42263
	条件品
	0.422 
	0.480 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	37
	0.006*886
	Y2604B273309T/42250
	条件品
	0.288 
	0.355 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	38
	0.006*890
	Y2602A50063T/86470
	条件品
	0.847 
	0.932 
	1235
	O
	表碰版型差，端擦
	
	

	39
	0.006*890
	Y2602A50064T/86471
	条件品
	0.853 
	0.938 
	1235
	O
	表碰版型差，端擦
	
	

	40
	0.006*920
	Y2604B273300T/42274
	条件品
	0.561 
	0.629 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	41
	0.006*920
	W2607B358315T/73862
	条件品
	0.551 
	0.619 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	42
	0.006*920
	2604B273317T/42259
	条件品
	0.520 
	0.588 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	43
	0.006*920
	Y2604B273326T/42269
	条件品
	0.166 
	0.219 
	1235
	O
	起皱、板型差
	
	

	44
	0.006*970
	J2608B252111T/82699
	条件品
	0.151 
	0.189 
	1235
	O
	起皱
	
	

	45
	0.006/55*740/790
	J2608B25294T/82646
	条件品
	0.285 
	0.338 
	1235
	O
	闪皱起皱
	
	

	46
	0.006/65*180/370/316/400/200
	Y2608A204208T/82461
	条件品
	0.341 
	0.400 
	1235
	O
	硌伤闪皱，米不够版型差，起皱
	
	

	47
	0.006/65*520/510
	J2608A07701T/82723
	条件品
	0.158 
	0.201 
	1235
	O
	起皱米不够
	
	

	48
	0.006/65*680/900/1000/920
	J2608A07716T/82737
	条件品
	0.719 
	0.805 
	1235
	O
	起皱米不够
	
	

	49
	0.006/65*750/490/460/740/600
	Y2608A204193T/82368
	条件品
	0.528 
	0.616 
	1235
	O
	顶部起皱，闪皱
	
	

	50
	0.006/65*785/658/570/580/530/1090/886
	Y2604B273310T/42252
	条件品
	0.350 
	0.413 
	1235
	O
	起皱
	
	

	51
	0.006/65*785/790
	Y2604B273325T/42272
	条件品
	0.123 
	0.158 
	1235
	O
	起皱
	
	

	52
	0.006/65/63*350/330/200
	J2608B25296T/82648
	条件品
	0.240 
	0.289 
	1235
	O
	米不够版型差
	
	

	53
	0.0063*1780
	Y2604B273303T/42247
	条件品
	0.327 
	0.377 
	1235
	O
	皱纹
	
	

	54
	0.0065*1000
	J2608B252122T/82710
	条件品
	0.391 
	0.448 
	1235
	O
	压陷起皱串层
	
	

	55
	0.0065*1000
	J2608B252123T/82711
	条件品
	0.409 
	0.466 
	1235
	O
	压陷起皱串层
	
	

	56
	0.0065*1000
	J2608B252500T/82705
	条件品
	0.364 
	0.423 
	1235
	O
	起皱端碰
	
	

	57
	0.0065*1000
	J2608B252124T/82712
	条件品
	0.207 
	0.249 
	1235
	O
	起皱串层
	
	

	58
	0.0065*1167
	Y2608A204145T/82335
	条件品
	0.15630 
	0.24230 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	59
	0.0065*1440
	W2608B34119T/82657
	条件品
	0.146 
	0.192 
	1235
	O
	米不够版型差
	
	

	60
	0.0065*1530
	Y2608A204146T/82336
	条件品
	0.303 
	0.351 
	1235
	O
	端碰
	
	

	61
	0.0065*1780
	W2608B34121T/82659
	条件品
	0.710 
	0.796 
	1235
	O
	皱纹
	
	

	62
	0.0065*1780
	W2608B34122T/82981
	条件品
	0.657 
	0.743 
	1235
	O
	皱纹
	
	

	63
	0.0065*360
	S2607A46703T/73402
	条件品
	0.29900 
	0.36300 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	64
	0.0065*380
	S2607A46718T/80066
	条件品
	0.16200 
	0.20000 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	65
	0.0065*440
	Y2604B273313T/42273
	条件品
	0.272 
	0.323 
	1235
	O
	起皱
	
	

	66
	0.0065*440
	Y2604B273327T/42264
	条件品
	0.091 
	0.131 
	1235
	O
	起皱
	
	

	67
	0.0065*450
	S2607A46721T/73976
	条件品
	0.38440 
	0.45040 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	68
	0.0065*485
	W2608A07306T/73993
	条件品
	0.41370 
	0.47970 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	69
	0.0065*500
	Y2510A141314T/101504
	条件品
	0.318 
	0.369 
	1235
	O
	起皱
	
	

	70
	0.0065*510
	J2608B252112T/82700
	条件品
	0.214 
	0.264 
	1235
	O
	多串有皱
	
	

	71
	0.0065*510
	J2608B25297T/82984
	条件品
	0.207 
	0.257 
	1235
	O
	起皱
	
	

	72
	0.0065*510
	J2608B252125T/82713
	条件品
	0.296 
	0.350 
	1235
	O
	串层起皱
	
	

	73
	0.0065*510/580
	J2608B25268T/82618
	条件品
	0.212 
	0.261 
	1235
	O
	起皱串层毛刺
	
	

	74
	0.0065*570
	Y2608A204116T/82205
	条件品
	0.31060 
	0.36960 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	75
	0.0065*570
	Y2607A15760T/81549
	条件品
	0.14590 
	0.20990 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	76
	0.0065*590
	Y2608A204117T/80068
	条件品
	0.27720 
	0.32920 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	77
	0.0065*600
	Y2608A204203T/82456
	条件品
	0.259 
	0.304 
	1235
	O
	2次头夹边串层
	
	

	78
	0.0065*620/660
	Y2604B273321T/42266
	条件品
	0.232 
	0.289 
	1235
	O
	起皱
	
	

	79
	0.0065*680
	Y2608A204137T/82327
	条件品
	0.19280 
	0.24280 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	80
	0.0065*690
	J2608B25267T/82617
	条件品
	0.435 
	0.494 
	1235
	O
	起皱夹边串层
	
	

	81
	0.0065*690
	J2608B252128T/82716
	条件品
	0.264 
	0.311 
	1235
	O
	粘连串层
	
	

	82
	0.0065*770/740/440
	Y2604B273319T/42262
	条件品
	0.267 
	0.316 
	1235
	O
	起皱
	
	

	83
	0.0065*820
	Y2608A2047104T/42236
	条件品
	0.15540 
	0.22140 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	84
	0.0065*830/740/886
	2604B273302T/42260
	条件品
	0.392 
	0.458 
	1235
	O
	起皱
	
	

	85
	0.0065*850
	D2608B393160T/82289
	条件品
	0.74640 
	0.83140 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	86
	0.0065/6*670/785/790
	JG2504A1550311T/44398
	条件品
	0.443 
	0.501 
	1235
	O
	起皱
	
	

	87
	0.007*1000
	Y2608A204148T/82338
	条件品
	0.12910 
	0.18410 
	双零箔1235
	O
	米不够，起皱
	
	

	88
	0.007*1000
	D2608B393165T/82294
	条件品
	0.37150 
	0.43450 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	89
	0.007*1085
	Y2608A20475T/82103
	条件品
	0.18160 
	0.26860 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	90
	0.007*1120
	D2608B393166T/82295
	条件品
	0.18710 
	0.26010 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	91
	0.007*200
	Y2605B62340T/45391
	条件品
	0.19040 
	0.24140 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	92
	0.007*200
	Y2605B623187T/45789
	条件品
	0.19380 
	0.24080 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	93
	0.007*200
	MX2506B236748T/76638
	条件品
	0.39870 
	0.47270 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	94
	0.007*200
	YL2506A209827T/13496
	条件品
	0.54950 
	0.62350 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	95
	0.007*200
	2501A0145965T/10230
	条件品
	0.87520 
	0.95820 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	96
	0.007*200
	Y2604B27323T/42015
	条件品
	0.91460 
	0.99960 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	97
	0.007*210
	MX2505A20091T/80637
	条件品
	0.39440 
	0.43840 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	98
	0.007*210
	J2607B18120T/81323
	条件品
	0.20070 
	0.25570 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	99
	0.007*220
	2412A443147T/91341
	条件品
	0.50540 
	0.56540 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	100
	0.007*220
	Y2603A44301T/31750
	条件品
	0.09860 
	0.12960 
	双零箔8079
	O
	皱纹
	
	

	101
	0.007*230
	J2606B133510T/37981
	条件品
	0.32380 
	0.37680 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	102
	0.007*230
	J2606B13312T/62158
	条件品
	0.32560 
	0.37660 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	103
	0.007*230
	J2606B13302T/58956
	条件品
	0.64680 
	0.71980 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	104
	0.007*230
	Y2601A28142T/11774
	条件品
	0.10320 
	0.12820 
	双零箔8079
	O
	皱纹
	
	

	105
	0.007*240
	Y2608A204119T/82206
	条件品
	0.30270 
	0.36270 
	双零箔1235
	O
	皱纹
	
	

	106
	0.007*240
	J2606B13201T/58957
	条件品
	0.44860 
	0.50960 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	107
	0.007*240/270
	Y2510A08435T/99134
	条件品
	0.17720 
	0.21220 
	双零箔8079
	O
	皱纹，板型差
	
	

	108
	0.007*250
	J2606B13314T/62159
	条件品
	0.22140 
	0.26940 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	109
	0.007*250
	J2606B13203T/58959
	条件品
	0.35140 
	0.40640 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	110
	0.007*250
	J2606B13202T/58958
	条件品
	0.35180 
	0.40680 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	111
	0.007*270
	Y2512A25948T/8128
	条件品
	0.18600 
	0.22300 
	双零箔8079
	O
	皱纹，板型差
	
	

	112
	0.007*280
	2406A231501T/40988
	条件品
	0.96840 
	1.05340 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	113
	0.007*280/200
	Y2511A24444T/110530
	条件品
	0.21360 
	0.25060 
	双零箔8079
	O
	皱纹，板型差
	
	

	114
	0.007*300
	MX2505A20085T/80631
	条件品
	0.26630 
	0.30430 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	115
	0.007*300
	Y2508A30037T/80569
	条件品
	0.55600 
	0.62400 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	116
	0.007*320
	Y2605B62341T/45392
	条件品
	0.14640 
	0.19640 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	117
	0.007*340/480/430
	Y2606A094293T/46365
	条件品
	0.22010 
	0.27110 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	118
	0.007*350
	W2607B303158T/42362
	条件品
	0.17060 
	0.21260 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	119
	0.007*390
	Y2608A204120T/80069
	条件品
	0.25830 
	0.32030 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	120
	0.007*410
	D2609A01225T/78225
	条件品
	0.23340 
	0.27040 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	121
	0.007*430
	J2606B13318T/62175
	条件品
	0.26160 
	0.31460 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	122
	0.007*460
	Y2607A157132T/81786
	条件品
	0.14820 
	0.19420 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	123
	0.007*460/300
	W2607B303109T/42280
	条件品
	0.25710 
	0.30310 
	双零箔1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	124
	0.007*470
	J2608B252131T/82719
	条件品
	0.221 
	0.276 
	1235
	O
	串层
	
	

	125
	0.007*480
	J2607B18166T/81368
	条件品
	0.09400 
	0.12800 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	126
	0.007*480
	J2607B18186T/81458
	条件品
	0.14590 
	0.20090 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	127
	0.007*480
	D2608B393117T/82242
	条件品
	0.09660 
	0.12560 
	双零箔8079
	O
	板型差，起皱
	
	

	128
	0.007*480/860/560/800
	W2608B159137T/82528
	条件品
	0.778 
	0.862 
	1235
	O
	起皱表碰
	
	

	129
	0.007*485
	Y2608A204130T/82320
	条件品
	0.26820 
	0.31520 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	130
	0.007*485/640
	J2608B252501T/88302
	条件品
	0.222 
	0.267 
	1235
	O
	串层
	
	

	131
	0.007*530
	Y2607A157109T/81598
	条件品
	0.23360 
	0.29260 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	132
	0.007*540
	J2607B22395T/81644
	条件品
	0.24500 
	0.28600 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	133
	0.007*540/800
	Y2608A204173T/32378
	条件品
	0.494 
	0.572 
	1235
	O
	版型差表碰
	
	

	134
	0.007*560
	Y2608A204121T/82207
	条件品
	0.20430 
	0.25630 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	135
	0.007*560
	Y2607A157122T/81611
	条件品
	0.38510 
	0.44610 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	136
	0.007*580
	Y2608A204132T/82322
	条件品
	0.21680 
	0.26180 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	137
	0.007*600
	Y2606A094261T/46482
	条件品
	0.33170 
	0.38470 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	138
	0.007*600/915
	Y2607B18317T/46952
	条件品
	0.24600 
	0.29600 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	139
	0.007*660
	Y2607A004517T/82926
	条件品
	0.71330 
	0.79830 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	140
	0.007*670
	D2608B393190T/82313
	条件品
	0.31320 
	0.36320 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	141
	0.007*680/710
	Y2608A204163T/82373
	条件品
	0.744 
	0.823 
	1235
	O
	起皱版型差
	
	

	142
	0.007*710/680
	Y2608A204165T/82374
	条件品
	0.757 
	0.836 
	1235
	O
	起皱
	
	

	143
	0.007*750
	J2607B18193T/81465
	条件品
	0.05170 
	0.08870 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	144
	0.007*780
	D2608B39362T/82044
	条件品
	0.34860 
	0.40760 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	145
	0.007*800
	H2608A40209T/85328
	条件品
	0.379 
	0.429 
	1235
	O
	表碰粘连，米不够版型差
	
	

	146
	0.007*830
	Y2607A157123T/81612
	条件品
	0.38080 
	0.45480 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	147
	0.007*860
	Y2608A2047102T/42235
	条件品
	0.39160 
	0.44660 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	148
	0.007*870
	D2608B393188T/82319
	条件品
	0.58220 
	0.64320 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	149
	0.007*890
	Y2608A2047101T/42239
	条件品
	0.19390 
	0.24690 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	150
	0.007*980
	Y2608A204147T/82337
	条件品
	0.24080 
	0.32580 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	151
	0.007*980/1000/860
	Y2608A204182T/82356
	条件品
	0.995 
	1.088 
	1235
	O
	表碰粘连，米不够版型差
	
	

	152
	0.007/6*780/660/740/1780/710/720/886/785
	Y2604B273323T/39906
	条件品
	0.181 
	0.228 
	1235
	O
	皱纹，板型差
	
	

	153
	0.0075*875
	D2604A37420T/46293
	条件品
	0.15100 
	0.20900 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	154
	0.0078*920
	D2605A11024T/46297
	条件品
	0.52780 
	0.61280 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	155
	0.008*1070
	W2608B34118T/82656
	条件品
	0.375 
	0.464 
	1235
	O
	短尺
	
	

	156
	0.008*1180
	W2608B34140T/82672
	条件品
	0.682 
	0.762 
	1235
	O
	端碰
	
	

	157
	0.008*1190
	W2608B34135T/82667
	条件品
	0.754 
	0.822 
	1235
	O
	起皱硌伤
	
	

	158
	0.008*1190
	W2608B34130T/82663
	条件品
	0.748 
	0.816 
	1235
	O
	有皱
	
	

	159
	0.008*260
	M2606B15501T/58960
	条件品
	0.10360 
	0.13560 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	160
	0.008*260
	M2606B15514T/37998
	条件品
	0.21120 
	0.25620 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	161
	0.008*260
	M2606B15511T/63289
	条件品
	0.30300 
	0.35700 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	162
	0.0083*1046
	J2509B438113T/90067
	条件品
	0.76980 
	0.84480 
	双零箔1235
	O
	板型差，起皱
	
	

	163
	0.009*1000
	W2608B34138T/82670
	条件品
	0.526 
	0.612 
	1235
	O
	表碰端碰
	
	

	164
	0.009*1025
	W2608B34113T/82653
	条件品
	0.626 
	0.697 
	1235
	O
	针孔超
	
	

	165
	0.009*1025
	W2608B34114T/88303
	条件品
	0.626 
	0.697 
	1235
	O
	针孔超
	
	

	166
	0.009*1025
	W2608B34115T/82654
	条件品
	0.629 
	0.700 
	1235
	O
	针孔超
	
	

	167
	0.009*1025
	W2608B34116T/88304
	条件品
	0.625 
	0.696 
	1235
	O
	针孔超
	
	

	168
	0.009*1320
	W2608B34137T/82669
	条件品
	0.303 
	0.345 
	1235
	O
	米不够版型差
	
	

	169
	0.009*200
	D2608B393156T/82285
	条件品
	0.16640 
	0.19940 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	170
	0.009*220
	J2607B18132T/81335
	条件品
	0.13240 
	0.16140 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	171
	0.009*280
	M2508B27409/110606
	条件品
	0.18360 
	0.21360 
	双零箔8011
	O
	起皱
	
	

	172
	0.009*280
	M2508B27407/110604
	条件品
	0.31960 
	0.35360 
	双零箔8011
	O
	起皱
	
	

	173
	0.009*350
	Y2607A157158T/81812
	条件品
	0.17000 
	0.22500 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	174
	0.009*420
	J2608B252107/82695
	条件品
	0.249 
	0.296 
	8079
	O
	黑线
	
	

	175
	0.009*420
	J2608B252108/82696
	条件品
	0.246 
	0.293 
	8079
	O
	黑线
	
	

	176
	0.009*420
	J2608B252109/82697
	条件品
	0.249 
	0.303 
	8079
	O
	黑线
	
	

	177
	0.009*540
	J2607B18155T/81357
	条件品
	0.15790 
	0.20590 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	178
	0.009*540
	H2604A18514/73455
	条件品
	0.16530 
	0.19730 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	179
	0.009*540
	H2604A18515T/80002
	条件品
	0.16690 
	0.21890 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	180
	0.009*570
	Y2607A157157T/81811
	条件品
	0.12980 
	0.18280 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	181
	0.009*570
	Y2606A094510T/42091
	条件品
	0.16160 
	0.20760 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	182
	0.009*580
	J2607B18151T/81353
	条件品
	0.33940 
	0.39540 
	双零箔1235
	O
	起皱
	
	

	183
	0.009*600
	Y2607A157106T/81595
	条件品
	0.17710 
	0.21910 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	184
	0.009*610
	Y2608A20484T/82109
	条件品
	0.14570 
	0.17770 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	185
	0.009*640
	Y2607A15749T/81538
	条件品
	0.41830 
	0.47130 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	186
	0.009*640
	Y2608A204181T/82359
	条件品
	0.392 
	0.450 
	1235
	O
	表碰端擦
	
	

	187
	0.009*710
	W2608B159101T/82488
	条件品
	0.413 
	0.466 
	1235
	O
	串层闪皱
	
	

	188
	0.009*710
	W2608B159102T/82489
	条件品
	0.413 
	0.466 
	1235
	O
	串层闪皱
	
	

	189
	0.009*710
	Y2608A204175T/82352
	条件品
	0.560 
	0.628 
	1235
	O
	起皱闪皱
	
	

	190
	0.009*710
	W2608B159100T/82491
	条件品
	0.981 
	1.064 
	1235
	O
	串层起皱
	
	

	191
	0.009*710
	Y2608A204176T/82353
	条件品
	0.567 
	0.635 
	1235
	O
	起皱
	
	

	192
	0.009*710
	Y2608A204179T/82354
	条件品
	0.917 
	1.000 
	1235
	O
	起皱
	
	

	193
	0.009*710
	Y2608A204198T/82453
	条件品
	0.865 
	0.944 
	1235
	O
	短尺串层闪皱
	
	

	194
	0.009*710
	Y2608A204200T/82454
	条件品
	0.181 
	0.229 
	1235
	O
	闪皱
	
	

	195
	0.009*710
	J2608B252132T/82720
	条件品
	0.225 
	0.271 
	1235
	O
	串层起皱
	
	

	196
	0.009*710
	J2608B252503T/88305
	条件品
	0.187 
	0.233 
	1235
	O
	串层起皱
	
	

	197
	0.009*710
	J2608B252504T/88306
	条件品
	0.212 
	0.258 
	1235
	O
	串层起皱
	
	

	198
	0.009*790
	W2608B34117T/82655
	条件品
	0.485 
	0.549 
	1235
	O
	版型不良
	
	

	199
	0.009*800
	J2608B252133T/82721
	条件品
	0.240 
	0.288 
	1235
	O
	压陷
	
	

	200
	0.009*840
	Y2608A2047103T/42234
	条件品
	0.05840 
	0.10740 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	201
	0.009*860
	Y2607A004514T/82918
	条件品
	0.11370 
	0.15170 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	202
	0.009*860
	Y2607A157154T/81808
	条件品
	0.25890 
	0.32090 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	203
	0.009*880
	J2608B25274T/82624
	条件品
	0.275 
	0.331 
	1235
	O
	起皱
	
	

	204
	0.009*880
	W2608B34136T/82668
	条件品
	0.519 
	0.585 
	1235
	O
	米不够版型差非压
	
	

	205
	0.009*918/920
	W2608B159104T/82490
	条件品
	0.751 
	0.836 
	1235
	O
	两次头起皱
	
	

	206
	0.009*928
	Y2607A157104T/81593
	条件品
	0.19280 
	0.25180 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	207
	0.009*930
	Y2608A204142T/82332
	条件品
	0.30500 
	0.37600 
	双零箔1235
	O
	黑线，针孔超
	
	

	208
	0.009*990
	W2608B34129T/82662
	条件品
	1.308 
	1.396 
	1235
	O
	起皱米不够版型差
	
	

	209
	0.01*200
	J2607B18150T/81352
	条件品
	0.32050 
	0.36550 
	单零箔1235
	O
	黑线，针孔超
	
	

	210
	0.01*300
	D2604A36104/41595
	条件品
	0.28300 
	0.33100 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	211
	0.01*300
	QHF2608A49601/85557
	条件品
	0.26140 
	0.30840 
	药用箔8079
	O
	黑线，针孔超
	
	

	212
	0.01*360
	D2607A10624T/71237
	条件品
	0.23320 
	0.28620 
	单零箔1235
	O
	黑线，针孔超
	
	

	213
	0.01*360
	D2604A36132T/41617
	条件品
	0.244 
	0.296 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	214
	0.01*360
	D2604A01232T/41624
	条件品
	0.235 
	0.287 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	215
	0.01*360
	D2604A01233T/41628
	条件品
	0.234 
	0.286 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	216
	0.01*360
	D2604A01235T/41634
	条件品
	0.233 
	0.285 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	217
	0.01*360
	D2604A01132T/400073
	条件品
	0.238 
	0.290 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	218
	0.01*360
	D2604A01133T/400075
	条件品
	0.237 
	0.289 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	219
	0.01*360
	D2604A01134T/400076
	条件品
	0.233 
	0.285 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	220
	0.01*360
	D2604A36133T/41619
	条件品
	0.244 
	0.296 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	221
	0.01*360
	D2604A36134T/41620
	条件品
	0.244 
	0.296 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	222
	0.01*360
	D2604A36135T/41621
	条件品
	0.244 
	0.296 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	223
	0.01*360
	D2604A01231T/41623
	条件品
	0.235 
	0.287 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	224
	0.01*360
	D2604A01234T/41632
	条件品
	0.233 
	0.285 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	225
	0.01*406
	Y2608A20488T/82111
	条件品
	0.71830 
	0.79730 
	单零箔1235
	O
	黑线，针孔超
	
	

	226
	0.01*406
	D2604A01135T/400002
	条件品
	0.263 
	0.319 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	227
	0.01*406
	D2604A01136T/400003
	条件品
	0.267 
	0.323 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	228
	0.01*406
	D2604A01029T/400005
	条件品
	0.266 
	0.322 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	229
	0.01*406
	D2604A01032T/400008
	条件品
	0.266 
	0.322 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	230
	0.01*406
	D2604A01035T/400011
	条件品
	0.266 
	0.322 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	231
	0.01*406
	D2604A01028T/400004
	条件品
	0.265 
	0.321 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	232
	0.01*406
	D2604A01030T/400006
	条件品
	0.266 
	0.322 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	233
	0.01*406
	D2604A01031T/400007
	条件品
	0.265 
	0.321 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	234
	0.01*406
	D2604A01033T/400009
	条件品
	0.266 
	0.322 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	235
	0.01*406
	D2604A01034T/400010
	条件品
	0.266 
	0.322 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	236
	0.01*406
	D2604A01036T/400012
	条件品
	0.266 
	0.322 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	237
	0.01*450
	D2604A36115/41649
	条件品
	0.42400 
	0.49000 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	238
	0.01*450
	QHF2608A49602/85558
	条件品
	0.39140 
	0.44840 
	药用箔8079
	O
	黑线，针孔超
	
	

	239
	0.01*470
	D2608B39364T/82047
	条件品
	0.29360 
	0.36860 
	单零箔1235
	O
	黑线，针孔超
	
	

	240
	0.01*470
	Y2608A204201T/82455
	条件品
	0.145 
	0.191 
	1235
	O
	硌伤短尺
	
	

	241
	0.01*470
	D2604A01137T/400021
	条件品
	0.309 
	0.367 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	242
	0.01*470
	D2604A01037T/400025
	条件品
	0.308 
	0.366 
	1235
	O
	粘连（退货）
	
	

	243
	0.01*690
	W2608B34124T/82660
	条件品
	0.672 
	0.748 
	1235
	O
	版型差
	
	

	244
	0.01*690
	W2608B34125T/82980
	条件品
	0.678 
	0.754 
	1235
	O
	版型差暗面黑线
	
	

	245
	0.01*690
	W2608B34127T/82982
	条件品
	0.226 
	0.264 
	1235
	O
	黑线
	
	

	246
	0.011*630
	D2607A43615T/70604
	条件品
	0.270 
	0.320 
	8011
	O
	针孔超
	
	

	247
	0.011*630
	M2603A139322T/42241
	条件品
	0.272 
	0.330 
	1235
	O
	板型差
	
	

	248
	0.012*1020
	Y2608A20477T/82105
	条件品
	0.21070 
	0.25370 
	单零箔1235
	O
	黑线，针孔超
	
	

	249
	0.012*300
	Y2608A20436T/82070
	条件品
	0.08780 
	0.13480 
	单零箔1235
	O
	黑线，针孔超
	
	

	250
	0.012*350
	J2608B25231/82583
	条件品
	0.154 
	0.189 
	8079
	O
	板型差
	
	

	251
	0.012*380
	H2604A43317/41645
	条件品
	0.43800 
	0.49100 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	252
	0.012*380
	H2604A43418/41013
	条件品
	0.43840 
	0.50740 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	253
	0.012*380
	H2604A43420/41015
	条件品
	0.43880 
	0.50680 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	254
	0.012*380
	H2604A43417/41012
	条件品
	0.43920 
	0.50520 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	255
	0.012*380
	H2604A43419/41014
	条件品
	0.43940 
	0.50940 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	256
	0.012*380
	H2604A43421/31922
	条件品
	0.43960 
	0.50760 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	257
	0.012*380
	H2604A43320/41648
	条件品
	0.58360 
	0.64060 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	258
	0.012*380
	H2604A43318/41646
	条件品
	0.58380 
	0.64080 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	259
	0.012*380
	H2604A43319/41647
	条件品
	0.58440 
	0.64140 
	单零箔8011
	O
	黑线，针孔超
	
	

	260
	0.012*450
	Y2608A20438T/82071
	条件品
	0.26680 
	0.32580 
	单零箔1235
	O
	黑线，针孔超
	
	

	261
	0.023*1570
	M2606A08408/82514
	条件品
	0.58780 
	0.71480 
	单零箔8079
	O
	板型差
	
	

	262
	0.025*1540
	M2511A10310/82515
	条件品
	0.98040 
	1.11040 
	单零箔8011
	O
	板型差
	
	

	263
	0.03*310
	QDJ2608A51130T/88254
	条件品
	0.347 
	0.412 
	1235
	O
	板型差
	
	

	264
	0.03*310
	PDF2608A36641T/88253
	条件品
	0.375 
	0.440 
	1235
	O
	板型差
	
	

	265
	0.03*350
	D2608A09818T/78541
	条件品
	0.25560 
	0.30460 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	266
	0.03*350
	D2608A09819T/78542
	条件品
	0.25720 
	0.30620 
	双零箔1235
	O
	板型差
	
	

	267
	0.03*350
	D2608A09813T/78536
	条件品
	0.39290 
	0.45190 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	268
	0.03*350
	D2608A09806T/78529
	条件品
	0.48000 
	0.53600 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	269
	0.03*350
	D2608A09820T/78543
	条件品
	0.54840 
	0.60740 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	270
	0.035*420
	YL2504B1636712T/86413
	条件品
	0.484 
	0.552 
	1235
	O
	板型差
	
	

	271
	0.035*420
	YL2504B1636710T/86412
	条件品
	0.741 
	0.809 
	1235
	O
	黑线条
	
	

	272
	0.038*1270
	M2605A00123/82516
	条件品
	0.34780 
	0.45380 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	273
	0.042*620
	J2604A00314T/45612
	条件品
	0.59480 
	0.65080 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	274
	0.042*620
	J2604A00315T/4760
	条件品
	0.59500 
	0.65100 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	275
	0.045*1220
	J2603A23813T/31416
	条件品
	0.25500 
	0.31900 
	单零箔8079
	O
	板型差
	
	

	276
	0.045*620
	J2603A23906T/4660
	条件品
	0.26460 
	0.31960 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	277
	0.045*620
	J2603A23906T/31247
	条件品
	0.52520 
	0.59820 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	278
	0.05*1330
	H2606A12123/82518
	条件品
	0.27380 
	0.38180 
	单零箔8079
	O
	板型差
	
	

	279
	0.05*1580
	Y2506A240607/82517
	条件品
	0.96740 
	1.09940 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	280
	0.05*450
	HF2507A283303/83438
	条件品
	0.67480 
	0.74680 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	281
	0.05*450
	HF2507A283308/83443
	条件品
	0.67600 
	0.74800 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	282
	0.05*450
	HF2507A283302/83437
	条件品
	0.67680 
	0.74880 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	283
	0.05*450
	HF2507A283301/83436
	条件品
	0.67840 
	0.75040 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	284
	0.05*450
	HF2507A283307/83442
	条件品
	0.67860 
	0.75060 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	285
	0.05*450
	HF2507A283304/83439
	条件品
	0.67940 
	0.75140 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	286
	0.05*660
	H2606A12108T/59589
	条件品
	0.36560 
	0.41160 
	单零箔1235
	O
	[bookmark: _GoBack]板型差
	
	

	287
	0.05*660
	H2606A12224T/69880
	条件品
	0.35180 
	0.40180 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	288
	0.05*700
	Y2605A47159T/44875
	条件品
	0.12010 
	0.17110 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	289
	0.06*320
	X2508B34409T/39972
	条件品
	0.25740 
	0.30740 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	290
	0.065*1040
	YL2504B124117/44847
	条件品
	0.60320 
	0.65320 
	单零箔8079
	H22
	板型差
	
	

	291
	0.065*1040
	YL2504B124209/44850
	条件品
	0.60340 
	0.65340 
	单零箔8079
	H22
	板型差
	
	

	292
	0.065*1040
	YL2504B124208/44849
	条件品
	0.60420 
	0.65420 
	单零箔8079
	H22
	板型差
	
	

	293
	0.065*1040
	YL2504B124210/44851
	条件品
	0.62080 
	0.67080 
	单零箔8079
	H22
	板型差
	
	

	294
	0.065*1040
	YL2504B124207/44848
	条件品
	0.62520 
	0.67520 
	单零箔8079
	H22
	板型差
	
	

	295
	0.075*926
	YL2504B1636101/49004
	条件品
	0.21460 
	0.25260 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	296
	0.08*320
	X2508B34507T/39973
	条件品
	0.29380 
	0.34380 
	单零箔1235
	O
	板型差
	
	

	
	
	
	
	109.1141
	126.4481
	
	
	
	
	


                                                                                购买单位(盖章）:
